달오름극장 시설현황

Ⅰ 시설 및 장비

□ 무대규모 및 객석

구 분	내 용		비 고
무대면적	28m X 17.4m 418㎡
무대높이	15.2m
객 석	1층 일반	350석 (장애인석:6석 포함) 332㎡
	2층 일반	142석 138㎡
	발코니	18석
	계	510석 470㎡

□ 무대시설

ㅇ 상부·하부 설비

구분	설비기계	수량	비고
상부설비(Fly Facility)	면막(Main Curtain )	1
	하늘막(Cyclorama), 백색	1
	장치봉(Set Batten)	32	Apron 장치봉1 포함
	조명봉(Light Batten)	7	Apron 조명봉1, Cyc Light1 포함
하부설비(Stage Facility)	승강무대(Lift)	2
계		43

ㅇ 무대기계

구분	규격	수량	비고
조 작 반	자동식	1식
승강무대	10m×2m(20㎡)	2식	승ㆍ강 33초/유압
면막	7.1m×14m(98㎡)	1장	0~60m/Min/직물
하늘막(백)	8m×15m(120㎡)	1장	0~60m/Min
장치봉	2열 파이프 / 15m	31식	0~60m/Min
		1식	0~30m/Min, Apron 장치봉
조명봉	2열 파이프 / 15m	6식	0~60m/Min
		1식	0~30m/Min, Apron 조명봉
다리막(LEG)	5m×8m(40㎡)	6조
머리막(BORDER)	15m×3m(45㎡)	6장

ㅇ 기타 무대시설

구분	내용	비고
프로시니엄 높이(P.A.H)	6.7m
프로시니엄 너비(P.A.W)	12m
영점선 ~ 하늘막	11.8m
무대 ~ 트러스	14.5m
무대너비	28m
무대 ~ 무대탑	15.2m
무대깊이	17.4m
무대 ~ 객석	0.655m
연주용 피아노(Piano)	STEINWAY B-211 : 1대	유료*

* 유료:「국립극장 대관운영규정」별표1 ‘공연장비 사용료 및 기술료 기준’에 의거하여   사용료 부과

□ 조명시설 및 장비

구 분	품 명	규 격	수 량	비 고
조명 조정실 (CONSOLE)	조명조정콘솔	Grand MA2 Light - Back Up : NPU, OnPC, Command Wing	1식
	인터컴	공연진행용 - 유선인터컴	1식
조광기 (DIMMER UNIT)	DIMMER UNIT	Strand Lighting CD80SV - Dual 5Kw	168개 336회로
객석천장 조명실 (2CL)	Zoom Profile Spotlight	ETC Source-4(Zoom / 15~30°)	28대
객석천장 조명실 (3CL)	Follow Spotlight	Robert Juliat OZ LED 600W Follow 7 / 14.5˚ Top Control	2대	유료*
	Zoom Profile Spotlight	ETC Source-4(Zoom / 15~30°)	16대
객석 발코니 (Balcony)	Zoom Profile Spotlight	ETC Source-4(Zoom / 15~30°)	4대
무 대 (STAGE)	Side Tower 8SET	ETC Source-4(575W / 36°)	16대
	일반 조명기 (General Light)	Marumo Fresnel Spot - 1.5Kw	60대
		ETC Source-4(575W / 26°,36°)	30대
		ETC Source-4(Zoom / 25~50°)	30대
		Par64 CP-61, 62	50대
		Par46	24대
	배경막 조명기 (CYC Light)	Chroma-Q Studio ForceⅡ 48	22대
효과 장비 (Effect Equipment)	Fog Machine	Look Solution Viper 2.6	1대	유료*
	Haze Machine	Look Solution Unique 2.1	1대	유료*
기 타 (REMARK)	전력(Power)	전력 : 3Ø4W, 60㎐, 800A
		별도전력 : 3Ø4W, 225A
		전원연결방식 : C형 콘넥타
	RD전원(C형)	30A	52개
	DMX Port Position	무대, 캣워크, 갤러리, 발코니 등	1식

* 유료:「국립극장 대관운영규정」별표1 ‘공연장비 사용료 및 기술료 기준’에 의거하여   사용료 부과

□ 음향시설 및 장비

구분	장 비 명	규 격	수량	비 고
음향부스 (SOUND BOOTH)	음향콘솔 (SOUND MIXING CONSOLE)	A&D ENG. ADA-68M	1대	• 입력 (Input CH) : 2 채널 • 출력 (Output CH) : 8 채널
		YAMAHA CL5 (DIGITAL)	1대	• 입력 (Input CH) : 72채널 • 매트릭스(MATRIX) : 8채널 • 그룹 (GROUP, AUX) : 24채널
	스피커 프로세서 (LOUD SPEAKER PROCESSOR)	MEYER SOUND Galileo616	1대	• Input : 6ch, digital(AES/EBU)가능 24-bit resolution, 96 kHz • Output : 16CH • Main LoudSpeaker Management
		XTA DP-226 (Subwoofer Management)	1대	• Input : 6CH • Output : 16CH • Frequency Resp. ±0.5dB 20Hz - 20kHz.
		OUTBOARD TIMAX2	1대	• Input : 16CH • Output : 16CH • Sound FX Playback • Surround Speaker Management
무대 (Stage)	스피커 (LOUD SPEAKER)	MEYER SOUND UPA-1p	12대	• Main LoudSpeaker Systems • 2Way • 100°x40°, 60Hz-18kHz, 133dB, 35kg
		MEYER SOUND 700HP	2대	• Subwoofer Loudspeaker • 30 Hz - 125 Hz ±4 dB • 139dB, 92.53kg
		MEYER SOUND UPM-1P	4대	• Under Balcony Loudspeaker • Frequency Range : 70㎐ - 18㎑ • SPL : 108㏈, Peak : 118㏈
		MEYER SOUND UPM-1P(Wall-FX)	12대	• Surround FX Loudspeaker • Frequency Range : 70㎐ - 18㎑ • SPL : 108㏈, Peak : 118㏈
		Electro-Voice ELX112P (Ceiling-FX)	4대	• Ceiling FX Loudspeaker (90°x50°) • Frequency Range : 50㎐ - 20㎑ • Peak : 132㏈
	인터컴시스템 (LINE INTERCOM SYSTEM)	유선 인터컴 (WIRED INTERCOM) CLEAR-COM MS-704	1식	• Communication System • Sound, Light, Light(Follow Pin), Subtitle Room, SM Desk, Stage L,R.
		무선 인터컴 (WIRELESS INTERCOM) HME DX200	5대	• Communication System • WIRELESS INTERCOM
	마이크스탠드 (MICROPHONE STAND)	BOOM TYPE	10대	• T Type
		Gooseneck TYPE	5대	• Floor Type
	멀티 박스, 케이블 (MULTI BOX)	CANARE 16J12N12	2대	• 16Ch
		CANARE 16RJ50	1대	• 16Ch

□ 영상시설 및 장비

설비기계	규격	형식	수량	비고
외부 중계 송출망	HD-SDI 중계차용 디지털 광케이블	• GEPCO사의 Hybrid Fiber Optic 시스템	5채널
영상 자막용 LED 스크린	크 기 1.580M X 2.060M 해상도 768Pic X 1,024Pic	• 1.9mm 도트피치 (3:4 비율) • 암전시에 잔광 없는 LED판넬	각 2조

□ 무대장치

장 비 명		규 격	보유수량	비 고
댄스플로어	(주무대) (리프트)	1.3T 1.5×14.3m(흑색) 1.6kg/㎡ 1.3T 2×10m(흑색)/ +좌,우(1×2m)	1식(12롤) 2식	유료*
흑샤		15m×7m	2개	유료*
백샤		〃	2개	유료*
흑막		〃	2개	유료*

* 유료:「국립극장 대관운영규정」별표1 ‘공연장비 사용료 및 기술료 기준’에 의거하여   사용료 부과

Ⅱ 공통장비

□ 공통장비 사용가능 여부에 대하여 사전협의 필요

구분	장 비 명	규 격	보유수량	비 고
음향장비	유선 다이나믹마이크	SHURE SM57, SM58	15대	유료*
	유선 콘덴서 마이크	SENNHEISER E614	8대	유료*
	모니터 스피커	Meyersound UM1P, UPA1P ClairBrothers 1AM	각 4대	유료* Wedge Type Side Fill Type
	무선 핸드마이크	ULXD-4Q 마이크, 송수신기 포함	4대	유료*
	무선 핀마이크	EM3732-ⅡL, SK5212 마이크, 송수신기 포함	16대	유료*
영상장비	빔 프로젝터	LCD 15,000ANSI	3대	유료*
	빔 프로젝터	LCD 16,000ANSI	1대	유료*
	빔 프로젝터	LCD 17,000ANSI	1대	유료*
조명장비	무빙라이트	ClayPaky Alpha 1500 Profile	39대	유료* Arc Type
	무빙라이트	ClayPaky Alpha 1500 Wash	10대	〃
	무빙라이트	ClayPaky Alpha 1200 Wash	10대	〃
	무빙 라이트	GLP Impression X4L	20대	유료* LED Type
	무빙 라이트	ROBE Robin 1200 LED Wash	15대	〃
무대장치 (해오름극장 기준)	덧마루**	300mm×2,700mm 외 25종	붙임 참조

* 유료: 「국립극장 대관운영규정」별표1 ‘공연장비 사용료 및 기술료 기준’에

의거하여 사용료 부과

** 덧마루 보유 현황 붙임 참조

[붙임] 덧마루 보유현황

구분	장 비 명	규 격	보유수량	비 고
덧마루 (PLATFORM)	받침틀(PLATFORM)	150 × 300 × 450mm	250 장
	덧마루(PLATFORM)	303 × 757.5mm	15 장	(1 × 2.5자)
		303 × 909mm	20 장	(1 × 3자)
		303 × 1,060.5mm	19 장	(1 × 3.5자)
		303 × 1,212mm	20 장	(1 × 4자)
		303 × 1,363.5mm	13 장	(1 × 4.5자)
		303 × 1,515mm	14 장	(1 × 5자)
		303 × 1,666.5mm	13 장	(1 × 5.5자)
		303 × 1,818mm	20 장	(1 × 6자)
		303 × 2,121mm	15 장	(1 × 7자)
		303 × 2,424mm	15 장	(1 × 8자)
		303 × 2,727mm	15 장	(1 × 9자)
		600 × 600mm	20 장
		600 × 900mm	12 장
		600 × 1,200mm	12 장
		600 × 1,800mm	20 장
		600 × 2,700mm	20 장
		900 × 900mm	12 장
		900 × 1,200mm	12 장
		900 × 1,800mm	30 장
		900 × 2,700mm	30 장
		1,200 × 1,200mm	12 장
		1,200 × 1,800mm	30 장
		1,200 × 2,700mm	30 장
		1,800 × 1,800mm	20 장
		1,800 × 2,700mm	20 장
		ㄷ꺽쇠	100개	검정
합창단석 (PARTABLE FOLD & ROLL CHRAL RISER)	합창단석 (FOLD & ROLL CHORAL RISER)	100인용, 3단 조립식	1식 (8개)
	지휘대 발판 (DECK FOR CONDUCTOR’S PODIUM)	1,220 × 1,220	1개
	지휘대 발판지지대 (SUPPORT FOR CONDUCTOR PODIUM)	1,220 × 1,220 × 300mm	1개