하늘극장 시설현황

Ⅰ 기본시설 및 장비

□ 무대규모 및 객석

구 분	내 용	비 고
무대형태	원형무대(arena stage)
무대면적	주 무대 : 직경 15m의 원형무대(177㎡) 무대~트러스 : 9m/ 무대너비 : 15m/ 무대깊이 : 18m 지상고 13m
객 석	627석 (장애인 6석 포함)

□ 공연지원 시설 제원

구 분	내 용
분장실	제1분장실 : 41㎡
	제2분장실 : 33㎡
	제3분장실 : 68㎡
매표실 및 물품보관소	21㎡
기계실/조명, 음향실	1층: 51㎡ / 2층 33㎡
로 비	42㎡
관객출입구 및 통로	남측 : 18㎡ / 서측 : 18㎡
창 고	35㎡
계	360㎡

□ 조명시설 및 장비

품명	규격	수량	비고
조명콘솔(Lighting Console)	MA Lighting Grand Ma 2 Light - Back Up : NPU, OnPC	1식
조광기(Dimmer Unit)	Strand Lighting CD80SV - Dual 5.5㎾	144개 288회로
조명기(General Light)	PAR64 / 1㎾	50대
	ETC Source-4 25~50° 750w	30대
	ETC Source-4 15~30° 750w	4대
	Marumo Plano Convex 1.5kw	30대
Follow Spot	USHIO XPS-1003SR	2대	유료*
Moving Light	ClayPaky Alpha Profile 1200 - ARC	10대	유료*
	ELATION Artiste Monet - LED Profile	15대	유료*
	GLP Impression X4L - LED Wash	6대	유료*
Fog Machine	Look Solution Viper 2.6	1대	유료*
기타(Remark)	전력 : 3Ø4W, 630A, 60Hz 전원연결방식 : C형 콘넥터
	RD전원 30A C형	44개
	별도 전력(Special Power): 3Ø4W, 400A

* 유료: 「국립극장 대관운영규정」별표1 ‘공연장비 사용료 및 기술료 기준’에 의거하여

사용료 부과

□ 음향시설 및 장비

장 비 명	규 격	수량	비 고
믹싱콘솔 (Sound Mixing Console)	DIGICO SD10 (DIGITAL)	1대	• 입력 (Input CH) : 96 CH • 출력 (Output CH) : 64 CH
	DIGICO D2-Rack	2대	• 입력 (Input CH) : 48 CH • 출력 (Output CH) : 24 CH
스피커 (Stage Speaker)	Meyer Sound CQ-2	4대	• MAIN LOUD SPEAKER (CLUSTER)
	Meyer Sound 700HP	4대	• MAIN LOUD SPEAKER
	Meyer Sound UPQ-1p	4대	• MAIN LOUD SPEAKER(STACK)
	Meyer Sound UPA-1C	2대	• SIDE FILL MONITOR SPEAKER
무대전원함 (Stage Power)	MAIN 75A SUB 20A / Legrand Connector(16A) legrand Connector(32A) : 3조	3개소

□ 영상시설 및 장비

품명	규격	수량	비고
프로젝터	EPSON EB-PU1007B (7000안시, 1920*1200 해상도)	2대
자막용 스크린	200인치급 전동스크린	2조

□ 무대장치

장 비 명	규 격	보유수량	비 고
댄스플로어	1.3T 1.2×8~21M 국산, 흑	1식(10롤)	설치인력 운영 및 플로어 테이프 비용은 사용자 부담
장치걸이 트러스	0.3×0.3×15M(각 3M×4개) *경량물 매달기용, 리깅포인트 2개	1식(5개)	설치인력 운영 및 체결공구 등 사용자 부담

Ⅱ 공통장비

□ 공통장비 사용가능 여부에 대하여 사전협의 필요

구분	장 비 명	규 격	보유수량	비 고
음향장비	유선 다이나믹마이크	SHURE SM57, SM58	15대	유료*
	유선 콘덴서 마이크	SENNHEISER E614	8대	유료*
	모니터 스피커	Meyersound UM1P, UPA1P ClairBrothers 1AM	각 4대	유료* Wedge Type Side Fill Type
	무선 핸드마이크	ULXD-4Q 마이크, 송수신기 포함	4대	유료*
	무선 핀마이크	EM3732-ⅡL, SK5212 마이크, 송수신기 포함	16대	유료*
영상장비	빔 프로젝터	LCD 15,000ANSI	3대	유료*
	빔 프로젝터	LCD 16,000ANSI	1대	유료*
	빔 프로젝터	LCD 17,000ANSI	1대	유료*
조명장비	무빙라이트	ClayPaky Alpha 1500 Profile	39대	유료* Arc Type
	무빙라이트	ClayPaky Alpha 1500 Wash	10대	〃
	무빙라이트	ClayPaky Alpha 1200 Wash	10대	〃
	무빙 라이트	GLP Impression X4L	20대	유료* LED Type
	무빙 라이트	ROBE Robin 1200 LED Wash	15대	〃
무대장치 (해오름극장 기준)	덧마루**	300mm×2,700mm 외 25종	붙임 참조

* 유료: 「국립극장 대관운영규정」별표1 ‘공연장비 사용료 및 기술료 기준’에

의거하여 사용료 부과

** 덧마루 보유 현황 붙임 참조

[붙임] 덧마루 보유현황

구분	장 비 명	규 격	보유수량	비 고
덧마루 (PLATFORM)	받침틀(PLATFORM)	150 × 300 × 450mm	250 장
	덧마루(PLATFORM)	303 × 757.5mm	15 장	(1 × 2.5자)
		303 × 909mm	20 장	(1 × 3자)
		303 × 1,060.5mm	19 장	(1 × 3.5자)
		303 × 1,212mm	20 장	(1 × 4자)
		303 × 1,363.5mm	13 장	(1 × 4.5자)
		303 × 1,515mm	14 장	(1 × 5자)
		303 × 1,666.5mm	13 장	(1 × 5.5자)
		303 × 1,818mm	20 장	(1 × 6자)
		303 × 2,121mm	15 장	(1 × 7자)
		303 × 2,424mm	15 장	(1 × 8자)
		303 × 2,727mm	15 장	(1 × 9자)
		600 × 600mm	20 장
		600 × 900mm	12 장
		600 × 1,200mm	12 장
		600 × 1,800mm	20 장
		600 × 2,700mm	20 장
		900 × 900mm	12 장
		900 × 1,200mm	12 장
		900 × 1,800mm	30 장
		900 × 2,700mm	30 장
		1,200 × 1,200mm	12 장
		1,200 × 1,800mm	30 장
		1,200 × 2,700mm	30 장
		1,800 × 1,800mm	20 장
		1,800 × 2,700mm	20 장
		ㄷ꺽쇠	100개	검정
합창단석 (PARTABLE FOLD & ROLL CHRAL RISER)	합창단석 (FOLD & ROLL CHORAL RISER)	100인용, 3단 조립식	1식 (8개)
	지휘대 발판 (DECK FOR CONDUCTOR’S PODIUM)	1,220 × 1,220	1개
	지휘대 발판지지대 (SUPPORT FOR CONDUCTOR PODIUM)	1,220 × 1,220 × 300mm	1개