해오름극장 시설현황

Ⅰ 시설 및 장비

□ 무대규모 및 객석

구 분	내 용	비 고
무대면적	48m X 27.8m 1,200㎡(363평)
무대높이	지하 2층, 지상 9층 (무대기준 39m)
객 석	오케스트라피트 객석 : 76석 1층 객석 : 662석, 이동 좌석 : 9석 2층 객석 : 246석 3층 객석 : 225석	1층 : 장애인석 : 12석
	계 : 1,221석

□ 무대시설

ㅇ 상부설비

명 칭	수 량
방화막(Safety Curtain)	1
장치봉(Fly Set Batten NO.2)-30kW	1
장치봉(Fly Set Batten)-18.5kW	76
앞무대 조명봉(Apron Light Batten)	1
옆조리개(Tormentor)	1
백색 하늘막(White Cyclorama)	1
흑색 하늘막(Black Cyclorama)	1
측면 장치봉(Side Fly Set Batten)	2
천장 음향반사판 (Acoustic Shell-Ceiling)	3

명 칭	수 량
측면 음향반사판 (Acoustic Shell-Sidewall)	6
후면 음향반사판 (Acoustic Shell-Backwall)	5
측면 트러스 (Side Truss)	6
캐노피 음향반사판 (Acoustic Canopy)	1
전면 그리드 아이언(설비 부분) (Apron Grid Iron)	1
그리드 아이언(설비 부분) (Grid Iron)	1
측면 그리드 아이언(설비 부분) (Side Grid Iron)	1
계	108식

ㅇ 하부설비

명 칭	수 량
연주 승강무대(Orchestra Lift)	1
NO.1 이동 객석(Seat Wagon) (연주승강무대용)	2
NO.2 이동 객석(Seat Wagon) (연주승강무대용)	1
연주 승강무대 안전 난간 (Orchestra Lift Safety Fence)	1

명 칭	수 량
승강무대(Stage Lift)	4
승강무대 하부 안전 네트 (Stage Lift Fence Net)	4
승강무대 안전 센서 (Stage Lift Safety Edge Sensor)	4
무대 전동 계단 (Stage Stair Lift)	2
계	19식

ㅇ 무대기계

구 분	규 격	수 량	비 고
방화막	18m×13m	1식	0.1~20m/min, Winch-Weight Type
장치봉(No.2)-30kW	23m	1식	0.1~90m/min, Winch Type(허용하중: 1.2t)
장치봉–18.5kW	23m	76식	0.1~90m/min, Winch Type(허용하중: 0.6t)
앞무대 조명봉	18.78m	1식	0.1~20m/min, Winch Type(허용하중: 0.8t)
옆조리개	3.5m×13m	1식	Manual Type(2조)
머리막천	23m×5.5m	6장	면벨벳 580g/㎡
다리막천	5m×15m	6식	면벨벳 580g/㎡
하늘막	23m×15m	2식	0.1~60m/min, Winch Type(흑색, 백색)
측면장치봉	17m, 18.35m	2식	0.1~20m/min, Winch Type(허용하중: 0.6t)
천장 음향반사판	16.69mW×4.27mD 16.69mW×3.66mD 16mW×3.66mD	1식 1식 1식	0.1~30m/min, Winch Type
측면 음향반사판	4mW×9.6mH 3.6mW×9.6mH	2식 4식
후면 음향반사판	3.6mW×9.6mH	5식
측면 트러스	7m 3m	4식 2식	10m/min, 허용하중: 0.35t(7m), 0.17t(3m) Winch Type
캐노피 음향반사판	16.28m×3.93m	1식	Chain Hoist Type(Apron 고정형)
전면 그리드 아이언		1식	설비부분
그리드 아이언		1식	설비부분
측면그리드아이언		1식	설비부분
연주승강무대	17.56m×3.99m	1식	0.1~6m/min, Link Type(허용하중: 6t) 40인승
승강무대	14m×4m	4식	0.1~6m/min, Link Type(허용하중: 8t)
승강무대 하부 안전 네트	3.2m	8식	무대 Lift 하부 추락 방지용
NO.1 이동 객석	4.75m×3.23m	2식	Free Wheel Type
NO.2 이동 객석	4.75m×3.23m	1식	Free Wheel Type
연주승강무대 안전 난간	17.56m×1m	1식	Rack-Pinion Gear Type
무대 전동 계단	0.89m×1.23m	2식	객석 - 무대 이동용

ㅇ 기타 무대시설

구 분	내 용	비 고
프로시니엄 높이(P.A.H.)	12m
프로시니엄 너비(P.A.W.)	12.6m ~ 17m
무대 깊이(전면 영점선~하늘막)	22.6m
무대 높이(무대~그리드)	34.1m
무대 너비(상수~하수 폭)	48m
무대 바닥 면 ~ 무대 천장 높이	39m
무대 깊이(무대~White Cyclorama)	23.86m
무대 깊이(오케스트라피트~White Cyclorama)	27.85m
장치봉 행정거리	0.5m ~ 30m
객석 면~무대 면 높이	1m
연주용 피아노(Piano)	STEINWAY D-274 : 2대	유료*

* 유료: 「국립극장 대관운영규정」별표1 ‘공연장비 사용료 및 기술료 기준’에 의거하여 사용료 부과

□ 조명시설 및 장비

구 분	품 명	규 격	수 량	비 고
조명 조정실 (CONSOLE)	조명조정콘솔	• Grand Ma 3 Full 2대 - PU(XL) - 8 Port	1식
	인터컴	• 공연진행용 - 유선인터컴	1식
조광기실 (DIMMER UNIT Room)	DIMMER UNIT	• Strand Lighting EC21 - Dimming Module : 192회로 - Power-Thru Module : 576회로 - Dual 5Kw	384개 768회로
4층 투광실 (Follow Room)	Follow Spot Light	• USHIO SUPERSOL UFS 3000A	4대	유료*
	Zoom Profile Spotlight	• ADB DN 205(2㎾ / 10~22°)	8대
객석 갤러리 (Technical Gallery)	Zoom Profile Spotlight	• ADB DN 205(2㎾ / 10~22°) • ADB DS 205(2㎾ / 13~36°)	18대 16대
1번 객석 천장조명실(1 CL)	Zoom Profile Spotlight	• ADB DS 205(2㎾ / 13~36°) • ADB DW 105(1.2㎾ / 9~20°)	10대 10대
2번 객석 천장조명실(2 CL)	Zoom Profile Spotlight	• ADB DN 205(2㎾ / 10~22°)	24대
3번 객석 천장조명실(3 CL)	Zoom Profile Spotlight	• ADB DN 205(2㎾ / 10~22°)	14대
2층 객석 발코니	Zoom Profile Spotlight	• ADB DW 105(1.2㎾ / 9~20°)	10대
3층 객석 발코니	Zoom Profile Spotlight	• ADB DW 105(1.2㎾ / 9~20°)	10대
객석 좌측면 조명 걸이대 (FSL)	Zoom Profile Spotlight	• ETC Source Four Standard 19° • ETC Source Four Zoom 15°/30° • ETC Source Four Zoom 25°/50°	1대 10대 4대
객석 우측면 조명 걸이대 (FSR)	Zoom Profile Spotlight	• ETC Source Four Standard 19° • ETC Source Four Zoom 15°/30° • ETC Source Four Zoom 25°/50°	1대 10대 4대
디머 및 신호 (Dimmer & DMX)	갤러리(1~6 Gallery)	• 360 Dimmer & 24 DMX
	실링(1~3 Ceiling)	• 98 Dimmer & 5 DMX
	사이드 실링(Side Ceiling)	• 28 Dimmer & 2 DMX
	객석 측면 (Front Side)	• 48 Dimmer & 4 DMX
	객석 발코니(2~3F Balcony)	• 42 Dimmer & 6 DMX
	무대 바닥(Stage Pocket)	• 59 Dimmer & 10 DMX
	무대 벽(Wall Box)	• 36 Dimmer & 4 DMX
일반 조명기 (General Light)	• Marumo Fresnel 1.5Kw		120대
	• ETC Source-4 (750W / 36° Standard )		25대
	• ETC Source-4 (750W / 15~30° Zoom)		15대
	• ETC Source-4 (750W / 25~50° Zoom)		60대
	• Par64 CP-61, 62		100대
	• Par46		48대
배경막 조명 (CYC Light)	• Chroma-Q Studio ForceⅡ 48(Led Bar)		30대
효과장비 (Effect Machine)	• Fog-Machine Look Solution Viper 2.6		2대	유료*
	• Haze-Machine Look Solution Unique 2.1		1대	유료*
	• Haze-Machine Kay Shine A550 EF		2대	유료*
	• Martin Atomic 3000		2대
기타 (REMARK)	전력(Power)	• 전력 : 3Ø4W, 1600A, 60㎐
		• 전원연결방식 : C형 콘넥터
	별도 전력(Special Power)	• 무대 좌우측 : 3Ø4W, 50A
		• 겔러리 4층 좌우측 : 3Ø4W, 50A
		• 무대 분전반 : 3Ø4W, 300A

* 유료: 「국립극장 대관운영규정」별표1 ‘공연장비 사용료 및 기술료 기준’에 의거하여

사용료 부과

구분	장 비 명	규 격	수량	비 고
음향부스 (SOUND BOOTH)	음향콘솔 (SOUND MIXING CONSOLE)	A&D ENG. ADA-68M (조정실)	1대	• 입력 채널(Input CH) : 2 채널 • 출력 채널(Output CH) : 8 채널
		YAMAHA Rivage PM-10 (DIGITAL)	2대	• 입력 채널(Input CH) : 144채널 • 출력 매트릭스(MATRIX) : 36채널 • 그룹 출력 및 AUX 출력 : 72채널
		YAMAHA PM-5D-RH (조정실)	1대	• 입력 채널(Input CH) : 48채널 • 출력 매트릭스(MATRIX) : 8채널 • 그룹 출력 및 AUX 출력 : 24채널
	음향콘솔 스테이지박스 (STAGE BOX FOR SOUND BOARD)	YAMAHA RPio622	1대	• 입력 채널(Input CH) : 64채널 • 출력 매트릭스(MATRIX) : 32채널
	스피커 프로세서 (LOUD SPEAKER PROCESSOR)	L-ACOUSTICS P1	1대	• 입력 채널(Mic Input CH) : 4채널 • 아날로그 입, 출력 : 각 4채널 • AES/EBU 입, 출력 : 각 2개(4채널) • EQ / Delay
		MEYERSOUND GALAXY 816	1대	• 입력 채널(Input CH) : 8개 • 출력 매트릭스(MATRIX) : 16개
	입체음향구현장치 (IMMERSIVE SPATIAL AUDIO PROCESSOR)	L-ACOUSTICS L-ISA PROCESSOR	2대	• MADI 입력 : 96채널 • MADI 출력 : 64채널 • Digital I/O
앰프실 (AMP ROOM)	디지털 신호 제어 파워앰프 (DSP POWER AMP)	L-ACOUSTICS LA 4X	3대	• SCENE Line Array #1 (Main L SPEAKER) DSP AMP • 4 In / 4 Out
		L-ACOUSTICS LA 4X	3대	• SCENE Line Array #5 (Main R SPEAKER) DSP AMP • 4 In / 4 Out
		L-ACOUSTICS LA 12X	3대	• SCENE Line Array #2 (Center L SPEAKER) DSP AMP • 4 In / 4 Out
		L-ACOUSTICS LA 12X	3대	• SCENE Line Array #3 (Center C SPEAKER) DSP AMP • 4 In / 4 Out
		L-ACOUSTICS LA 12X	3대	• SCENE Line Array #4 (Center R SPEAKER) DSP AMP • 4 In / 4 Out
		L-ACOUSTICS LA 12X	1대	• SCENE Line Array Down Fill #2,#3 (Center L, C SPEAKER) DSP AMP • 4 In / 4 Out
		L-ACOUSTICS LA 4X	1대	• SCENE Line Array Down Fill #4 (Center R SPEAKER) DSP AMP • 4 In / 4 Out
		L-ACOUSTICS LA 12X	2대	• SUBWOOFER SPEAKER DSP AMP • 4 In / 4 Out
		L-ACOUSTICS LA 4X	1대	• FRONT FILL SPEAKER DSP AMP • 4 In / 4 Out
무대 (STAGE)	메인 스피커 (LOUD SPEAKER)	L-ACOUSTICS KARA i	12대	• SCENE Line Array #1 (Main L) • Frequency Range : 55㎐ - 20㎑ • 2Way LINE ARRAY • SPL : 141㏈
		L-ACOUSTICS KARA i	12대	• SCENE Line Array #5 (Main R) • Frequency Range : 55㎐ - 20㎑ • 2Way LINE ARRAY • SPL : 141㏈
		L-ACOUSTICS K-2	7대	• SCENE Line Array #2 (Center L) • Frequency Range : 35㎐ - 20㎑ • 3Way LINE ARRAY • SPL : 147㏈
		L-ACOUSTICS K-2	7대	• SCENE Line Array #3 (Center C) • Frequency Range : 35㎐ - 20㎑ • 3Way LINE ARRAY • SPL : 147㏈
		L-ACOUSTICS K-2	7대	• SCENE Line Array #4 (Center R) • Frequency Range : 35㎐ - 20㎑ • 3Way LINE ARRAY • SPL : 147㏈
		L-ACOUSTICS KARA	2대	• SCENE Line Array Down Fill #2 (Center L) • Frequency Range : 55㎐ - 20㎑ • 2Way LINE ARRAY • SPL : 141㏈
		L-ACOUSTICS KARA	2대	• SCENE Line Array Down Fill #3 (Center C) • Frequency Range : 55㎐ - 20㎑ • 2Way LINE ARRAY • SPL : 141㏈
		L-ACOUSTICS KARA	2대	• SCENE Line Array Down Fill #4 (Center R) • Frequency Range : 55㎐ - 20㎑ • 2Way LINE ARRAY • SPL : 141㏈
		L-ACOUSTICS KS28	8대	• SUBWOOFER SPEAKER • Low FREQ. limit (-10dB) : 25㎐ • Speaker Diameter(Driver) : 18inch • SPL : 143㏈
		L-ACOUSTICS 5XT	16대	• FRONT FILL SPEAKER • Frequency Range : 95㎐ - 20㎑ • SPL : 119㏈
		MEYER SOUND UPM-1P	48대	• SURROUND SPEAKER • Frequency Range : 70㎐ - 18㎑ • SPL : 108㏈, Peak : 118㏈
		MEYER SOUND UPA-1P	9대	• CELING EFFECTOR SPEAKER • Frequency Range : 80㎐ - 18㎑ • SPL : 125㏈, Peak : 133㏈
	음향콘솔 스테이지박스 (STAGE BOX FOR SOUND BOARD)	YAMAHA RPio622	3대	• 입력 채널(Input CH) : 64 채널 • 출력 채널(Output CH) : 32 채널
	마이크스탠드 (MICROPHONE STAND)	BOOM TYPE	20대	• T Type
		Gooseneck TYPE	5대	• Floor Type

□ 음향시설 및 장비

□ 영상시설 및 장비

구분	품 목	형식	수량	비고
영상스위처	영상 스위처	• 8 SDI인풋 8 SDI 아웃풋, 음성신호 혼합기능	1대
	Metrix 스위처	• SDI 40인풋 40아웃풋, 컨트롤패널 추가설치	1대
공연해설용	LED디스플레이시스템	• 크기 2.4m*3.36, 해상도 960*1344, 도트피치 2.5mm, 암전가능	2대
CCTV카메라	무대전면 카메라	• FHD 해상도, 팬틸팅 제어, 저조도 감응	1대
	무대전면 IR 카메라	• FHD 해상도, 적외선 영상용	1대
	객석상황 카메라	• FHD 해상도, 팬틸팅 제어, 저조도 감응	1대
	무대하부 카메라	• FHD 해상도, 적외선 영상 겸용	3대
	연주자 승강무대 카메라	• FHD 해상도, 적외선 영상 겸용	1대
	무대상부 구동부 카메라	• FHD 해상도, 적외선 영상 겸용	4대
외부 중계 송출망	중계차용 송출망	• 중계차용 Hybrid Fiber Optic 시스템	8식

□ 무대장치

장 비 명		규 격	보유수량	비 고
댄스플로어	(주무대) (OP)	1.61×21m 외국산, (흑색) 1.61×약10~18m 국산, (흑색)	1식(15롤) 1식(3롤)	유료*
흑샤		23m×10m 25m×12m	1개 1개	유료*
백샤		23m×9m 25m×12m	1개 1개	유료*
흑막		25m×10.8m 25m×12m	1개 1개	유료*

* 유료: 「국립극장 대관운영규정」별표1 ‘공연장비 사용료 및 기술료 기준’에 의거하여

사용료 부과

Ⅱ 공통장비

□ 공통장비 사용가능 여부에 대하여 사전협의 필요

구분	장 비 명	규 격	보유수량	비 고
음향장비	유선 다이나믹마이크	SHURE SM57, SM58	15대	유료*
	유선 콘덴서 마이크	SENNHEISER E614	8대	유료*
	모니터 스피커	Meyersound UM1P, UPA1P ClairBrothers 1AM	각 4대	유료* Wedge Type Side Fill Type
	무선 핸드마이크	ULXD-4Q 마이크, 송수신기 포함	4대	유료*
	무선 핀마이크	EM3732-ⅡL, SK5212 마이크, 송수신기 포함	16대	유료*
영상장비	빔 프로젝터	LCD 15,000ANSI	3대	유료*
	빔 프로젝터	LCD 16,000ANSI	1대	유료*
	빔 프로젝터	LCD 17,000ANSI	1대	유료*
조명장비	무빙라이트	ClayPaky Alpha 1500 Profile	39대	유료* Arc Type
	무빙라이트	ClayPaky Alpha 1500 Wash	10대	〃
	무빙라이트	ClayPaky Alpha 1200 Wash	10대	〃
	무빙 라이트	GLP Impression X4L	20대	유료* LED Type
	무빙 라이트	ROBE Robin 1200 LED Wash	15대	〃
무대장치 (해오름극장 기준)	덧마루**	300mm×2,700mm 외 25종	붙임 참조

* 유료: 「국립극장 대관운영규정」별표1 ‘공연장비 사용료 및 기술료 기준’에

의거하여 사용료 부과

** 덧마루 보유 현황 붙임 참조

[붙임] 덧마루 보유현황

구분	장 비 명	규 격	보유수량	비 고
덧마루 (PLATFORM)	받침틀(PLATFORM)	150 × 300 × 450mm	250 장
	덧마루(PLATFORM)	303 × 757.5mm	15 장	(1 × 2.5자)
		303 × 909mm	20 장	(1 × 3자)
		303 × 1,060.5mm	19 장	(1 × 3.5자)
		303 × 1,212mm	20 장	(1 × 4자)
		303 × 1,363.5mm	13 장	(1 × 4.5자)
		303 × 1,515mm	14 장	(1 × 5자)
		303 × 1,666.5mm	13 장	(1 × 5.5자)
		303 × 1,818mm	20 장	(1 × 6자)
		303 × 2,121mm	15 장	(1 × 7자)
		303 × 2,424mm	15 장	(1 × 8자)
		303 × 2,727mm	15 장	(1 × 9자)
		600 × 600mm	20 장
		600 × 900mm	12 장
		600 × 1,200mm	12 장
		600 × 1,800mm	20 장
		600 × 2,700mm	20 장
		900 × 900mm	12 장
		900 × 1,200mm	12 장
		900 × 1,800mm	30 장
		900 × 2,700mm	30 장
		1,200 × 1,200mm	12 장
		1,200 × 1,800mm	30 장
		1,200 × 2,700mm	30 장
		1,800 × 1,800mm	20 장
		1,800 × 2,700mm	20 장
		ㄷ꺽쇠	100개	검정
합창단석 (PARTABLE FOLD & ROLL CHRAL RISER)	합창단석 (FOLD & ROLL CHORAL RISER)	100인용, 3단 조립식	1식 (8개)
	지휘대 발판 (DECK FOR CONDUCTOR’S PODIUM)	1,220 × 1,220	1개
	지휘대 발판지지대 (SUPPORT FOR CONDUCTOR PODIUM)	1,220 × 1,220 × 300mm	1개